Когда, как и с кем проводить проверку ламинарного бокса? Рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Согласно действующей нормативной документации Боксы биологической безопасности должны проверяться на защитную эффективность:

1. После монтажа и подготовки к эксплуатации;
2. Не реже одного раза в год при наличии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц;
3. Не реже одного раза в полугодие при отсутствии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц;
4. После перемещения (смене места установки бокса) или ремонта (технического обслуживания) бокса.

В принципе, указанные испытания могут провести любые Испытательные **организации (лаборатории), имеющие соответствующий аттестат аккредитации и область деятельности в соответствии с учредительными документами.**

НО! Если даже при перемещении бокса законом предполагается, что могут быть причины для внеплановой его проверки, то, что говорить о проверках после длительного срока эксплуатации (например, одного года). Всякое может случиться за это время, в определенных случаях может потребоваться исправление каких-то недочетов в работе бокса, проведение его технического обслуживания (ТО). **Исходя из этого, мы делим все Испытательные лаборатории на ДВА ТИПА:**

**ТИП 1 – прошедшие обучение и аттестацию на предприятии-изготовителе.**

**Эти лаборатории при проведении испытаний, при наличии соответствующей потребности, могут провести замену фильтров, УФ и светодиодных ламп, провести калибровку управляющего контроллера с учетом проработанного времени. После проведения планового обслуживания эти лаборатории затем проводят финишные испытания бокса и выдают заказчику протокол утвержденного образца.**

**ТИП 2- остальные, имеющие соответствующий сертификат.**

**Эти лаборатории проводят проверки ради проверки. Если ваш бокс нуждался в ТО, то эти лаборатории не в состоянии его провести и просто выдают отрицательное заключение. Далее заказчик ищет организацию, которая может провести ТО его бокса и снова должен заплатить деньги за повторную проверку после устранения недочетов.**

**К тому заказчик может обратиться к лаборатории, не соблюдающей принцип непредвзятости, которая к тому же может быть аффилированна с другими производителями ламинарных боксов и им подыгрывать в нечестной конкуренции.**

**Список лабораторий первого типа постоянно пополняется и содержится в соответствующем приложении в Руководстве по эксплуатации прибора.**